2014. 9. 19.(금) 11:30 (총 3매)		즉 시

대구기상대		대장 이 종 하		053-952-0366

제16호 태풍 '풍웡(FUNG-WONG)' 전망

- 24일(수)~25일(목)은 동해상에 강한 바람과 매우 높은 물결

- 23일(화)~24일(수)에는 동해안 중심으로 많은 비 가능성

< 태풍 진로 모식도 >

【 태풍 현황 】

□ 9월 18일(목) 03시경 필리핀 마닐라 동남동쪽 약 910km 부근 해상에서 발생한 제16호 태풍 ‘풍웡(FUNG-WONG)’은 오늘(19일) 09시 현재 강도는 약, 크기는 중형 태풍(중심기압 990hPa, 중심부근 최대풍속 24m/s)으로 발달하여 필리핀 마닐라 북북동쪽 약 350km 부근 해상을 지나 북태평양고기압 가장자리를 따라 시속 44km의 속도로 북서진하고 있음.

제16호 태풍 ‘풍웡(FUNG-WONG)'은 홍콩에서 제출한 이름으로 불사조를 의미함.

【 태풍 전망 】

□ 제16호 태풍 ‘풍웡(FUNG-WONG)’은 21일(일)경 대만 동쪽해상을 따라 계속 북동진하여 24일(수)에는 일본 규슈부근으로 진출할 가능성이 높겠음(예상경로는 최신의 태풍정보 참고).

□ 태풍의 간접 영향으로 24일(수)에는 대구·경북지역으로 비가 내리겠음. 특히, 동풍의 영향으로 지형 효과가 더해지는 동해안을 중심으로 많은 비가 내릴 가능성이 있으니, 축대붕괴, 산사태와 저지대 침수 등 피해가 없도록 철저히 대비하시기 바람.

※ 예상강수량은 앞으로 발표되는 최신 기상정보와 예보를 참고하시기 바람

□ 동해상은 24일(수)~25일(목)에 매우 강한 바람과 함께 물결도 매우 높게 일겠으며, 이 기간 동안 육상에서도 경북동해안을 중심으로 매우 강한 바람이 불겠고, 그 밖의 지역에서도 바람이 강하게 불겠으니, 강풍에 의한 피해가 발생하지 않도록 각종 시설물 관리에 만전을 기하시기 바람.

□ 또한, 동해안에서는 너울로 인해 물결이 높게 일면서 파도가 방파제나 해안도로를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 낚시객들은 안전사고에 각별히 유의하시기 바람.

□ 참고로, 이번 태풍은 진로와 강도 측면에서 1989년 제22호 태풍 ’웨인(WAYNE)'과 2004년 제21호 태풍 ’메아리(MEARI)'와 유사할 것으로 예상(첨부 참고)되나, 우리나라 주변 기압계에 따라 태풍의 진로와 강도, 예상 강수량이 민감하게 변화될 수 있으므로, 앞으로 발표되는 최신 기상정보를 적극 참고하시기 바람.

[붙임1] 일본 오키나와 서쪽 해상을 거쳐 규슈에 상륙한 태풍 유사사례

① 1989년 제22호 태풍 ‘웨인(WAYNE)' / 1989.09.16~09.20.

② 2004년 제21호 태풍 ‘메아리(MEARI)’ / 2004.09.20~09.30.

① < 태풍 ‘웨인(WAYNE)’ 이동경로 >	② < 태풍 ‘메아리(MEARI)’ 이동경로 >

□ 유사 태풍과 제16호 태풍 '풍웡(FUNG-WONG)' 비교

요 소	일본 오키나와 북서쪽 해상			일본 규슈 상륙 시
	웨인 (WAYNE)	메아리 (MEARI)	제16호 태풍 ‘풍웡(FUNG-WONG)’	웨인 (WAYNE)	메아리 (MEARI)	제16호 태풍 ‘풍웡(FUNG-WONG)’
위도(N) / 경도(E)	30.2 / 128.5	30.0 / 127.7	29.5 / 126.9	31.6 / 131.3	31.7 / 130.5	-
중심기압 (hPa)	970	960	975	975	970	-
최대풍속 (m/s)	36	38	34	31	31	-
강풍반경 (km)	-	300	330	-	250	-

	웨인 (WAYNE)	메아리 (MEARI)	제16호 태풍 ‘풍웡(FUNG-WONG)’
영향기간(일)	9.18 ～ 19일 (2일)	9.28 ～ 29일 (2일)	9.22 ～ 25일 (4일)
누적강수량(mm)	대관령 11.3	부산 21.5, 통영 21.5, 거제 17.5, 성산 16.0	-
최대순간풍속(m/s)	울릉도 18.0, 고산 16.5, 울진 12.0, 부산 10.2	고산 25.4, 서귀포 18.6, 울릉도 13.2, 부산 12.9	-

□ 예상값

○ 위의 두 유사 태풍 사례와 제16호 태풍 ‘풍웡(FUNG-WONG)'을 비교해보면 태풍의 발생위치와 열대해상에서의 이동경로는 많은 차이를 보이고 있으나, 위도 30도 이상에서 예상 이동경로와, 강도, 크기 면에서 매우 유사함.