현장설명회 시 추가 설계지침 및 관련정보 제공사안

해당 설계공모는 기상관측표준화법, 동법 시행령, 시행규칙을 고려하지 않음(관측노장과 증축건물 간의 이격거리 등 규정 관련)

→ 사업진행과정에서 관측환경 보완예정으로 본 설계 제안공모에서는 미적용

2. 현 청사 내 5년 이내 외부이전 대상 ← 기반설비 등 향후 청사 내 추가 공간확보 가능요소

① 기상관측기인증센터 외부 이전(지하 1F 450㎡)

② 기상기후인재개발원 외부 이전(지상 1F 380㎡)

- 기상기후인재개발원 기숙사(별동)은 아직 활용계획 없음

3. 조경면적은 신축당시 3,500㎡이었으며, 추가로 2000년대 중반에 4층 옥상에 추가로 900㎡ 조성됨(법정 2,800㎡)

4. 공개공지 면적은 신축 당시 1,447㎡이며, 현재 유지되고 있음(법정 1,440㎡)

5. 현재, 진입부쪽에 조성되어 있는 조형물은 법령상 가능하다는 전제하에 이전 및 재설치 가능

6. 지하주차장 진입로 결정 시 보안상황을 고려하여야 하며, 현재, 차량출입은 청사 정면부만 활용하고 있음

7. 공사 중 청사가 정상 운영된다는 사항을 인지하고, 업무에 최소한의 방해가 유발되도록 하여야 함

8. 지침상 제공한 실별 소요면적은 필요시 조정가능

9. 현장설명회 시 기존 청사부지 내 주요 매설라인(고압전기, 우수관로, 오수관로, 가스라인 등)은 제한사항이 아님