공정하고 투명한 기상장비 도입을 위한

「2020년도 도입추진 기상관측장비 구매계획」 공개

○ 본 구매계획은 기상청 및 한국기상산업기술원에서 2020년도에 도입할 기상관측장비 구매계획으로 최종 규격은 조달청 나라장터를 통해 공개될 예정입니다. 다만, 발주시기, 설치장소는 수요기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

○ 자세한 사항은 기상청 계측표준협력과 담당자 또는 수요기관 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

번호

장비명

(외자는 영문포함)

수량

용도/설치장소

예산

(백만원)

자금구분

계약방법

발주시기

완료시기

구매 주요규격(안)

수요기관

(담당자, 연락처)

1

연직바람관측장비

(Wind Profiler)

1조

고층기상관측

/제주

400

외자,

협상계약

1월

11월

⦁운용주파수: 1.29 ㎓

⦁최대송신출력: 1kW 이상

⦁평균송신출력: 100W 이상

⦁펄스반복주파수: 2∼30 ㎑

⦁펄스폭: (High Mode) 2 ㎲ 이하, (Low Mode)1 ㎲ 이하

⦁안테나 이득: 27 dBi 이상

⦁점유주파수대역폭: 15 ㎒ 이하

⦁빔 폭: 3 dB 전력 포인트에서 9 ° 이하

⦁관측고도: 청천대기 2 ㎞ 이상, 강수대기 5 ㎞ 이상

기상청 관측정책과

(김용업 사무관,

02-2181-0752)

2

레윈존데

(라디오존데+수신시스템)

3,930개

고층기상관측

/강릉, 서귀포, 백령도, 흑산도, 포항, 보성표준기상관측소

928

내자,

협상계약 또는 규격가격 동시입찰

2월

10월

⦁센서별 규격: 고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

관측센서	주요 규격
기 온	측정범위 : 50℃ ∼ -90℃ 분 해 능 : 0.1℃ 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 16 km : 0.4 ℃ 16 km 이상 : 0.8 ℃
습 도	측정범위 : 상대습도 100% ∼ 1% 분 해 능 : 1% 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 12 km : 상대습도 6 % 12 km ∼ 17 km : 상대습도 10 %

⦁무선송수신장치

- 출력 250 mW 이하, 최대송신거리 200 km 이상

⦁라디오존데의 전원: 240분 이상 전원 공급이 가능

⦁비양기구, 낙하산, 얼레  부대장비 포함

⦁지상수신시스템(지상점검장치, 자료분석 장치  포함)이 기존장비와 호환되지 않을 경우 무상대여

- 자동고층기상관측용 및 기상1호(ASAP)용 구매사업은 해당없음

⦁도달고도

구 분	고층기상관측소용	고층기후관측소용
필수도달고도	100 hPa 고도(약 16 km)	30 hPa 고도(약 25 km)
최대도달고도	30 hPa 고도(약 25 km)	10 hPa 고도(약 30 km)

⦁비양기구 기술규격

구 분	고층기상관측소용	고층기후관측소용
관측환경	기압: 1050 hPa∼10 hPa 기온: 60℃∼-90℃ 습도: 100%∼1%	기압: 1050 hPa∼5 hPa 기온: 60℃∼-90℃ 습도: 100%∼1%
재질	고품질 천연고무 또는 폴리클로로프렌의 합성고무	고품질 천연고무 또는 폴리클로로프렌의 합성고무
목길이	10 cm ∼ 20 cm (지름 1 cm ∼ 5 cm)	10 cm ∼ 20 cm (지름 1 cm ∼ 5 cm)
령균상승속도	300 ∼ 400 m/min	300 ∼ 400 m/min

※세부 구매규격사항은 사업별 차이가 있을 수 있음

기상청 관측정책과

(김용업 사무관,

02-2181-0752)

국립기상과학원

관측예보연구과

(김기훈 연구관,

064-780-6607)

3

라디오존데

(자동고층기상관측용)

(기상1호 ASAP용)

1,205개

고층기상관측

/창원기상대, 기상1호

398

내자,

협상계약 또는 규격가격 동시입찰

2월

10월

기상청 관측정책과

(김용업 사무관,

02-2181-0752)

국립기상과학원

지구시스템연구과

(임현수 주무관)

064-780-6707)

4

헬륨가스

140통

고층기상관측

/보성표준기상관측소

38

내자, 규격가격 동시입찰

3월

6월

⦁순도 : 99.99%(산업용) 이상

⦁실린더 압력 : 12 MPA 이상(35℃ 기준)

⦁헬륨가스통 규격 : 47L

국립기상과학원

관측예보연구과

(김기훈 연구관,

064-780-6607)

5

자동고층기상

관측장비

5조

고층기상관측

/강릉, 서귀포, 백령도, 흑산도, 포항

4,000

외자,

협상계약

3월

9월

⦁라디오존데의 비양 시간설정, 가스충전, 비양, 자료 수신과 처리, 전문 생성과 전송 일련의 고층기상관측 전 과정을 자동화한 장비 도입과 부대설치 공사

⦁라디오존데 장착 수량: 24개 이상

⦁AWS 설치 및 지상 관측자료 자동 입력

⦁수소 가스저장소 제작 및 설치
(도서 36봄베, 육지 24봄베)

기상청 관측정책과

(김용업 사무관,

02-2181-0752)

6

지진관측장비

(Seismometer)

10조

지진관측

/ 온정, 경산, 대청도, 화천, 대관령, 공주, 안동, 원주, 포항, 흑산도

1,500

외자,

협상계약

2월

12월

⦁광대역속도지진계

- 동적범위: 135 dB 이상

- 자체잡음: 0.05∼15 ㎐ 주파수 범위에서 NLNM 이하

- 민감도: 1,500 Vs/m 이상

- 주파수대역: 0.0083∼50 ㎐

⦁지표형단주기속도지진계

- 동적범위: 135 dB 이상

- 주파수대역: 1 ∼50 ㎐ 이상

- 민감도: 2,000 Vs/m 이상

⦁가속도지진계

- 동적범위: 130 dB 이상

- 주파수대역: DC∼100 ㎐ 이상

⦁자료수집처리장치

- A-D Converter: 24 bit 이상

- 동적범위: 135 dB 이상

- Channel: 6 channel 이상

- 자료취득: 200회/초, 100회/초, 20회/초, 1회/초

기상청

지진정보기술팀

(심원보 사무관, 02-2181-0084)

7

공중음파관측장비

(Infrasound)

1조

공중음파관측

/양구

650

외자,

협상계약

2월

12월

⦁공중음파센서(음압센서)

- 센서 수: 5개 센서 배열 이상

- 관측범위: 0.1Hz ～ 25Hz 성능 이상

- 민감도: 0.02V/Pa(Pressure output) 이상

- 동적범위: 100dB 이상

- WNRS(바람잡음저감장치) 연결

⦁지진관측장비

- 동적범위: 135 dB 이상

- 자체잡음: 0.05∼15㎐ 주파수 범위에서 NLNM 이하

- 민감도: 1,500 Vs/m 이상

- 주파수대역: 0.0083～50 ㎐

기상청

지진정보기술팀

(심원보 사무관, 02-2181-0084)

8

공항기상레이더

(TDWR)

1조

활주로 및 주변의 위험기상의 실시간 감시

/제주공항

7,434

외자,

협상계약

(리스계약)

발주(’20.6.)

완료(’22.2.)

⦁ 제주 TDWR 설치(예비부품·계측기·부대장비 포함, 중요장비 이중화)

⦁ 송신기 타입/최대출력: Klystron / 250kW 이상

⦁ 빔폭: 0.55° 이하

⦁ 편파: 이중편파

⦁ Wind shear, Microburst 및 Gust front Alert 자동 발표

⦁ 주파수: C-밴드

기상레이더센터

레이더운영과

(국봉재 사무관, 02-2181-0815)

9

공항기상관측장비

(AMOS)

1조

공항기상관측

/인천국제공항 3활주로

1,300

내자,

협상계약

3월

12월

⦁관측센서

- 자동기상관측장비의 표준규격(기상청 고시) 이상: 풍향ㆍ풍속(초음파식), 온도, 습도, 강수량센서

- ICAO(CAT-Ⅲb 설치에 적합): 시정(투과율), 운고, 기압, 낙뢰, 착빙센서

관측 센서	내용
시정 (투과율)	◦측정범위: 50m～10km MOR / 정확도: 500m 미만 ±50m, 500m～2km 사이 ±10%, 2km 이상 ±20%
운고	◦측정범위: 0m～7600m(25000ft) 이상 / 정확도: 10m(33ft) 또는 측정대상 거리의 2%
착빙	◦ 측정: 프로브의 얼음두께가 0.5mm ±0.13mm를 초과하면 얼음신호 활성화

⦁서버, 전산실 구성부대품(UPS, 항온항습기) 포함

항공기상청

정보기술과

(허혜숙 주무관,

032-740-2850)

10

ARGO 플로트

(ARGO float)

6대

전지구 실시간 해양관측

/국립기상과학원

(서귀포)

110

외자,

규격가격

동시입찰

2월

11월

⦁측성요소 및 정확도

- 수온센서: ≤ ± 0.005 ℃

- 염분센서: ≤ ± 0.005 psu

- 압력센서: ≤ ± 3 dbar

⦁측정범위: 해수면~2,000 dbar

⦁관측주기: 120회 이상

국립기상과학원

지구시스템연구과

(강기룡 연구관, 064-780-6704)

11

구름입자측정기

1조

구름물리 관측/

경기도 화성시

350

내자, 규격가격동시입찰

3월

6월

⦁관측요소: 안개구름입자 수농도, 형태

⦁크기구간(bin): 62

⦁레이저: 약 658 nm

⦁관측범위: 2∼930 ㎛

국립기상과학원

응용기상연구과

(차주완 연구관, 064-780-6754)

12

인공강우항공실험용 연소탄

432개

인공강우 실험/

기상항공기 위탁운영업체(서울)

190

내자, 규격가격동시입찰

3월

6월

⦁흡습성물질 불꽃형 연소탄

- 재질 : 종이

- 크기 : Ø 6cm(±0.5cm)

- 중량 : 1kg

- 충전물 : 염화칼슘

⦁요오드화은 불꽃형 연소탄

- 재질 : 종이

- 크기 : Ø 3cm(±0.5cm)

- 중량 : 150g

- 충전물 : 요오드화은

국립기상과학원

응용기상연구과

(차주완 연구관, 064-780-6754)

13

응결핵계수기

1조

구름물리 관측/

기상항공기 위탁운영업체(서울)

68

내자, 규격가격동시입찰

3월

6월

⦁관측요소: 응결핵입자 수농도

⦁관측범위: 7㎚∼3㎛ 이상

⦁유량: 0.6 또는 1.5 ℓ/min

⦁수농도범위: 0∼106 cm-3

⦁특징: 액체(water)기반 응결물질 이용

국립기상과학원

응용기상연구과

(차주완 연구관, 064-780-6754)

14

드롭존데

164개

고층기상관측

/기상항공기 격납고(김포공항)

285

내자,

수의계약

3월

6월

⦁기상항공기 장착된 AVAPS-II와 호환

⦁관측요소 및 측정범위

- 기압: 3∼1080 hPa

- 기온: -90∼+60 ℃

- 습도: 0∼100 %

- 풍향: 0∼360°

- 풍속: 0∼200 ㎧

국립기상과학원

관측예보연구과

(이철규 연구관,

064-780-6608)

15

기상관측차량

2대

현장재난대응·위험기상 관측 및 지원 / 전국(이동관측)

340

내자,

협상계약

1월

7월

⦁차량의 주요 기능

- 차량에 대한 세부 구조도 제공

- 차량규모는 승합차 또는 미니버스급

- 기상관측 수행(지상, 고층, 드론)

- 현장 브리핑 시스템 구축

- 자체 전원(상용전원수용, 발전기, 밧데리) 구축

- 통신 시설(보안 기능이 추가된 LTE급 이상) 구축

⦁자동기상관측장비(기온,풍향,풍속,습도,강수량,기압)

- 장비규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

⦁ 기상관측드론 탑재 공간 확보

⦁ 고층비양시설 탑재 공간 확보

- 헬륨가스통(3～4개), 안테나, 소모품

⦁현장 브리핑 시스템 구축

- 대형모니터(4면 분할: 각 30인치 이상) 구축

- 빔 프로젝트 및 스크린

⦁ 차량 내부 사무공간 확보(2～3인)

- 개인별 PC, 사무용품(의자,책상 )

⦁ 차량의 도입에서 개조에 따른 인허가 수행

기상청 관측정책과

문은수 주무관

02-2181-0733

16

기상관측차량

(드론)

1대

기상관측용 드론 운영 /보성표준기상관측소

95

내자,

협상계약

3월

12월

⦁세부규격사항은 발주 시 공개

국립기상과학원

관측예보연구과

(김정윤 연구관,

061-987-3551)

17

아산화질소 측정기

(공진출력분광법)

1조

아산화질소 관측

/서귀포

130

내자,

규격가격동시입찰

3월

8월

⦁측정원리: 레이저를 이용한 공진출력분광법

⦁측정간격: 10초 이하

⦁정밀도: 100초 동안 0.1 ppb 이하

⦁표류오차(drift): 24시간 동안 1 ppb 이하

⦁측정범위: 0.3∼2,000 ppb

국립기상과학원 환경기상연구과

(이상삼 연구관,

064-780-6565)

18

부유분진측정기

1조

부유분진측정

/고산 기후변화감시소

40

내자,

규격가격동시입찰

3월

8월

⦁측정원리: 베타선흡수법(14C)

⦁측정주기: 5분 이하

⦁유입공기 제습: 가열식, 사용자가 습도 설정

⦁측정범위: 0∼5,000 ppb

⦁분리입경: 10㎛

국립기상과학원 환경기상연구과

(이상삼 연구관,

064-780-6565)

19

온실가스제습기

1조

수분제거

/고산

60

내자,

규격가격 동시입찰

3월

8월

⦁동작원리: 냉동기를 이용한 수분 응결

⦁최저온도: -80℃

⦁챔버용량: 1.8 L 이상

⦁수분제거범위:0.02% 이하

⦁운영시간: 24시간/1일(연속작동)

국립기상과학원 환경기상연구과

(이상삼 연구관,

064-780-6565)

20

자외선 측정기

1조

자외선정량적측정

/안면도

30

내자

규격가격

동시입찰

1월

6월

⦁UVA 측정기: 1조

- 측정파장범위 320∼400㎚

- 측정범위 0∼10㎽/㎝

- 정확도 ±5% 이내

- 온도오차 25℃ 안정된 센서에서 1% 미만

- 복사증폭계수(RAF)는 1미만

(천정각 30°, 오존층 계산된 0.27㎝)

⦁UVB 측정기: 1조

- 측정파장범위 280∼320㎚

- 측정범위 0∼10 Med/hr

- 정확도 ±5% 이내

- 온도오차 25℃ 안정된 센서에서 1% 미만

- 복사증폭계수(RAF)는 1미만

(천정각 30°, 오존층 계산된 0.27㎝)

⦁보조장치: 1조

- 자외선측정기 리코더

국립기상과학원 환경기상연구과

(이상삼 연구관,

064-780-6565)

21

선박관측용 컨테이너

1조

선박관측용 장비 설치

/고창표준기상관측소

44

내자,

규격가격동시입찰

1월

4월

⦁상부: 선박관측을 위한 인렛 8개 이상 타공

컨테이너 상부 철망 설치

⦁내부: 관측장비 거치를 위한 내부 선반 설치

에어컨 설치, 결박용 고리 설치

가스 인렛용 제습기 설치

전기, 조명, 네트워크 의 기반 설비 설치

⦁외부: 컨테이너 외부 방청 도색 실시

선체 바닥 고정 틀 설치

국립기상과학원 환경기상연구과

(이상삼 연구관,

064-780-6565)

22

미세먼지 시료채취기

1조

준실시간 에어로졸 채취기/

서귀포, 기상1호

93

내자,

규격가격동시입찰

1월

6월

⦁가스 & 에어로졸 샘플링시스템

- Denuder장착된 가스포집기: 1세트

- 에어로졸 포집기: 1세트

- Tubing pumps: 3세트

- 수평계가 달린 에어로졸 포집기: 1세트

- 정확한 시료 포집 및 분주 시스템: 3세트

⦁보조 장치

- 에어펌프: 1세트

- 열선튜브

- 시약 통 6개

⦁외장형 이온크로마토그래피와 결합가능

국립기상과학원 환경기상연구과

(이상삼 연구관,

064-780-6565)

23

자동기상관측장비

7대

(교체)

종관기상관측

/ ’10년 도입지점 7개소

364

내자,

협상계약

2월

10월

⦁평가방법: 기술평가에 실증평가(2일) 추가

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁중요사항: 기존 장비(무게식 강수량계, 시정센서,

운고센서, 적설센서)와의 연동

⦁측정요소: 기온,강수량,강수유무,풍향,풍속,습도, 기압

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

55대

(교체)

방재기상관측

/’08년 도입지점 55개소

1,595

24

적설관측장비

62대

(신규)

적설깊이 관측

/관측공백지역 및 다설지역 신규설치

992

내자,

협상계약

3월

11월

⦁측정 범위: 0 ～ 300 cm

⦁측정 방식: 3지점 이상의 관측 포인트 산술평균

⦁정확도(적설계 센서): ± 0.5 cm (실외 기준)

⦁운용 환경: -40 ～ +50 ℃

⦁샘플링: 매 15 ～ 60 초

⦁분해능: 0.1 cm

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

25

황사관측장비

(OPC)

3대

(교체)

황사관측(연무, 황사 판별 ) / ’09 ∼ ’10년도 도입지점

150

내자,

협상계약

3월

11월

⦁측정가능 입격구간: 0.25 ～ 32㎛

⦁측정가능 입자 최대 수농도: 3,000,000 particle/liter 이상

⦁측정가능 수농도구간: 31개 이상

⦁측정가능 질량농도 구간: PM10, 2.5, 1.0

⦁오차률: ±5% in max. range

⦁분해능: 0.1 ㎍/㎥

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

26

해양기상부이

(10M 원반형)

2대

(신설2)

원해역 해양기상 감시 및 예․특보 운영지원

/서해

2,400

내자,

협상계약

2월

9월

⦁형태: 10 m 원반형 부이

⦁´20년 8월 이내 설치 목표

⦁설치지점: 서해 원해역(수심 100 m내외)

⦁재질: 선박용 탄소강(CCSB)

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 재질 변동 가능성 있음

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과 통신시스템 구성 필수

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

27

해양기상부이

(3M 원반형)

3대

(교체3)

원해역 해양기상 감시 및 예․특보 운영지원

/덕적도,

칠발도

추차도

1,050

내자,

협상계약

1월

9월

⦁형태: 3 m 원반형 부이

⦁설치지점: 덕적도, 칠발도, 추자도 인근 먼바다

⦁재질

- 본체: 알루미늄 5083 이상

- 상부: 알루미늄 6061 이상

- 하부: 스테인리스 STS316 이상

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 재질 변동 가능성 있음

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과        통신시스템 구성 필수

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

28

파고부이

10대

(교체10)

연안해역 해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

/이작도, 안마도, 금오도, 한산도, 추자도, 우도, 울릉읍, 토성, 후포, 풍도

300

내자,

협상계약

1월

9월

⦁형태: 구형, 직경 700 mm 이상

⦁설치지점(수심): 연안해역(50m내외)

⦁재질: 스테인리스(STS316 이상)

⦁완충 범퍼: 고무, 강화스티로폼

⦁전원부: 6개월 이상 공급 가능

⦁관측요소: 파고, 수온

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

29

선박기상관측장비

2대

(교체 2)

기상관측선을 이용한 해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

/서해1, 남해1

80

내자,

협상계약

1월

9월

⦁형태: 선박 내에 자동기상관측장비 교체

⦁설치선박: 어업지도선

⦁재질: 강화 알루미늄 6061 파이프

⦁관측요소: 풍향․풍속, 기온, 기압, 습도

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

30

항만기상관측장비

1대

(교체1)

항만기상감시 및

예․특보 운영 지원

/평택항

100

내자,

협상계약

2월

7월

⦁형태: 평택항 인근에 자동기상관측장비 설치

⦁설치지점: 평택

⦁관측요소: 풍향, 풍속, 기온, 시정

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

31

해양안개관측장비

25대

(신규25)

안개 및 가시거리 관측

/인천·경기권

750

내자,

협상계약

2월

9월

⦁측정방식: 산란식(Scatter)

⦁정확도

- ±10% 이내: 10～10,000 m 미만

- ±20% 이내: 10,000 m이상

⦁샘플링: 매 10∼15초

⦁분해능: 10 m

⦁방진방수: IP66이상

⦁관측요소: 시정

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

32

등표기상관측장비

1대

(교체1)

해양기상감시 및 예․특보 운영 지원/

지귀도

30

내자,

협상계약

2월

9월

⦁형태: 등표 위에 자동기상관측장비 설치

⦁설치지점: 지귀도

⦁관측요소: 풍향, 풍속, 기온, 기압, 습도

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

33

연안기상관측장비

15대

(교체15)

연안의 해양기상감시 및 예․특보 운영 지원/대산, 죽도, 말도, 격포, 영광, 지산, 주문진, 영덕, 통영, 흑산도, 판포, 해남, 여수, 구룡포, 서귀포

975

내자,

협상계약

2월

9월

⦁형태: 연안바다 인근에 자동기상관측장비 설치

⦁설치지점: 대산, 죽도  연안바다 인근

⦁관측요소: 수위, 풍향, 풍속, 해면기압

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

34

온·습도 검정장비

2대

기상측기 검정

/측기검정실

150

내자,

규격가격

동시입찰

4월

10월

⦁온도범위 : -75 ℃ ∼ 100 ℃

⦁안정도: 0.3 ℃ 이내, 2 % R.H

⦁습도범위: 20 % ∼ 98 % 이상(10 ℃ ∼ 30 ℃)

⦁분당 온도(히팅)조절: 3 ℃ 이상

⦁분당 온도(쿨링)조절: 1 ℃ 이상

⦁온·습도 Test 룸: 1,000mm × 1,000mm × 1,000 mm 이상

한국기상산업기술원

측기검정팀

(이수영 팀장,

070-5003-5440)

35

일사·일조 시험장비

1대

기상측기 검정

/측기검정실

150

내자,

규격가격

동시입찰

4월

10월

⦁일사량 조절범위: 80 w/㎡ ∼ 1,000 w/㎡ 이상

⦁정확도: 1 w/㎡ 이내

⦁날씨 여건으로 인한 검정지연을 방지하기 위해 실내에서 검정이 가능하도록 개선하기 위한 시험장비

(태양광을 사용(현장) → 인공광원 사용(실내))

한국기상산업기술원

측기검정팀

(이수영 팀장,

070-5003-5440)

(담당자/연락처/전자우편 : 계측표준협력과 김우석 주무관 / 02-2181-0716 / wsr25@korea.kr)