2013. 9. 27.(금) 15:00 (총15매)		2013. 9 27.(금) 17:00 정책브리핑 이후

기후과학국 기후정책과		과장 윤 원 태		02-2181-0392

21세기말 기온은 3.7도, 해수면은 63cm 높아져

- IPCC 제5차 평가보고서 통해 발표 -

<이 보도자료는 2013.9.27. 12시 현재까지 승인된 사항을 반영한 것으로, 17시 이후 내용이 변경될 수 있음.

보도시점은 전세계 공통사항이므로 반드시 준수하여 주시기 바람>

□ 온실가스의 감축 없이 현재와 같은 추세로 온실가스를 배출하는 경우(이산화탄소(CO2) 농도가 2100년 936ppm에 도달할 경우), 21세기 말(2081~2100년) 지구의 평균기온은 1986~2005년에 비해 3.7℃ 오르고 해수면은  63cm 상승할 것으로 전망됐다. 그러나 감축이 상당히 실현되는 경우(CO2 농도가 2100년 538ppm에 도달할 경우), 평균기온은 1.8℃, 해수면은 47cm 정도로 상승폭을 완화시킬 수 있을 것으로 내다봤다.(붙임 2, 3 참조)

□ 기후변화에 관한 정부간협의체(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change)는 2013년 9월 27일 스웨덴 스톡홀름에서 IPCC 「WGI 제5차 평가보고서」중 「정책결정자를 위한 요약보고서」를 통해 이같이 발표했다. 이번 보고서에는 기후변화의 원인, 기후시스템과 최근 변화에 대한 이해와 미래의 기후전망 등이 포함되어 있다.

<관측된 기후변화와 원인>

○ 지구에너지에 불균형을 초래하는 모든 물질과 과정이 기후변화의 원인이 되고, 특히 대기 중의 CO2 농도가 주요 원인임을 밝혔다. CO2 농도는 2011년 391ppm으로 산업화(1750년) 이후 인간 활동에 의해 40% 증가하였다.

○ 지구의 평균기온은 1850년 이래 지난 30년(1983~2012년) 동안이 가장 더웠고, 21세기의 첫 10년은 더 더웠던 것으로 나타나 지구온난화가 지속되고 있음을 확인했다.

○ 또한, 지구온난화로 인한 지구 평균기온은 지난 133년간(1880~2012년) 0.85℃(0.65~1.06℃) 상승했다. 평균강수량의 변화는 뚜렷하지는 않으나, 1901년 이후 북반구 중위도 육지에서 강수량이 증가했다. 지구의 평균 해수면은 110년간(1901~2010년) 19cm(17~21cm) 상승했다.

○ 지구의 빙상과 빙하의 양은 줄고 있다. 지난 34년(1979~2012) 동안 북극 해빙은 연평균 면적이 10년에 3.5~4.1%의 비율로 줄어들었을 가능성이 높고, 남극 해빙은 1.2~1.8%의 비율로 증가했을 가능성이 매우 높다.

<기후변화 전망>

○ 지역적으로 예외가 있지만, 지구 대부분 지역에서 온난화된 기후로 인해 건조지역과 습윤 지역의 계절 강수량 차이가 커지고, 우기와 건기 간의 기온의 차이도 더 벌어질 것이다. 고위도와 적도 태평양의 경우 강수량이 증가할 가능성이 매우 높다.

○ 동아시아의 경우, 21세기 말(2081~2100년)의 평균기온은 1986~2005년에 비해 2.4℃ 상승하고, 강수량은 7% 증가할 것으로 전망하고 있다.

□ 한편, IPCC는 1990년 이래 5~6년 간격으로 지금까지 4차례의 기후변화 평가보고서를 발간했다. 이번 보고서는 2014년 10월에 승인될 제5차 종합보고서의 일부로 3개의 실무그룹 평가보고서 중 기후변화의 과학적 근거를 담당하는 그룹(실무그룹 I)에서 작성된 것이다.

- 기후변화 영향‧적응 및 취약성 분야(실무그룹 Ⅱ)와 기후변화 완화 분야(실무그룹 Ⅲ)의 평가보고서, 그리고 종합보고서는 2014년에 개최되는 회의와 총회에서 각각 채택될 예정이다.

붙임 1		IPCC 평가보고서 추진현황과 향후일정

□ IPCC 평가보고서 현황

○ 기후변화에 관한 정부간협의체(IPCC)에서는 1990년 이래 매 5~6년 간격으로 기후변화 평가보고서를 발간하고 있음

- 제1차(1990년), 제2차(1995년), 제3차(2001년), 제4차(2007년), 제5차(2014년)

※ IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)는 1988년 세계기상기구(WMO)와 국제연합 환경프로그램(UNEP)이 공동으로 기후변화 문제에 대처하고자 설립한 기구임

○ IPCC 제5차 평가보고서는 약 6년간에 걸쳐 130여 개국에서 약 2,500명의 과학자가 참여하였으며, 기후변화의 과학적 근거를 담당하는 실무그룹 Ⅰ(WGⅠ)의 제12차 회의(‘13.9.23.～9.26, 스톡홀름)에서「정책결정자를 위한 요약본」이 승인됨

□ 제5차 IPCC 평가보고서(AR5, the 5th Assessment Report) 구성

○ 제5차 평가보고서(AR5)는 총 4개의 보고서로 구성

— 3개 실무그룹(WG I, II, III) 보고서와 1개 종합평가보고서(Synthesis Report)

※ 3개 실무그룹: WG-I(기후변화 과학적 근거), WG-II(기후변화 영향․적응 및 취약성), WG-III(기후변화 완화)

— 각 실무그룹 보고서는 정책결정자를 위한 요약보고서(SPM: Summary for Policymakers)와 기술 요약보고서(TS: Technical Summary)를 포함

— 종합보고서 역시 정책결정자를 위한 요약보고서와 상세보고서를 포함

□ 향후 추진일정

일 정	회의 내용
'13. 9. 23. ~ 9. 26.	WG I 제5차 평가보고서 승인 및 채택 (제12차 WG I 회의 및 제36차 IPCC 총회, 스웨덴 스톡홀름)
'14. 3. 25. ~ 3. 29.	WG II 제5차 평가보고서 승인 및 채택 (제10차 WG II 회의 및 제38차 IPCC 총회, 일본)
'14. 4. 7. ~ 4. 11.	WG III 제5차 평가보고서 승인 및 채택 (제12차 WG III 회의, 독일)
'14. 10.27. ~ 10. 31.	제5차 IPCC 종합보고서(SyR) 승인 및 채택 (덴마크)

붙임 2		제4차(AR4) 와 제5차(AR5) 평가보고서 비교

□ 새로운 온실가스 시나리오 도입

○ IPCC는 제4차 평가보고서(‘07)에 사용된 온실가스 배출량 시나리오(SRES*) 대신, 제5차 평가보고서를 위해 새로운 온실가스 시나리오인 대표농도경로(RCP*)를 도입

*  (1) SRES : Special Report on Emission Scenario (온실가스 배출량 시나리오)

(2) RCP : Representative Concentration Pathways(대표농도경로)

*  SRES는 인위적인 기후변화 요인 중에서 온실가스와 에어러솔의 영향에 의한 강제력만 포함하였다면, RCP는 토지이용변화에 따른 영향까지 포함

○ AR4와 AR5의 온실가스 시나리오 비교(21세기말 CO2농도, 단위ppm)

SRES (AR4)	CO2 농도	RCP (AR5)	CO2 농도
A1FI	970
A2	830	RCP8.5	936
A1B	720	RCP6.0	670
B2	600
B1	550	RCP4.5	538
A1T	540	RCP2.6	421

<2100년 CO2 농도 (ppm), SERS(청색), RCP(적색) >

< SRES 시나리오 > ※ 미래 사회구조를 중심으로 선정	< RCP 시나리오 > ※ 기후변화 대응정책과 연계하여 선정
	ㅇRCP 2.6 : 온실가스 배출을 당장 적극적으로 감축하는 경우
ㅇB1(지속발전형 사회) : 지역간 격차가 적고, 인구감소, 청장자원 절약기술 도입	ㅇRCP 4.5 : 온실가스 저감 정책이 상당히 실현되는 경우
ㅇA1B(고성장 사회) : 화석에너지와 비화석에너지원 균형, 신기술, 고효율화 기술 도입	ㅇRCP 6.0 : 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우
ㅇA2(다원화 사회) : 인구증가, 경제성장은 낮고, 환경에의 관심도 상대적으로 낮음	ㅇRCP 8.5 : 현재 추세(저감없이)로 온실가스가 배출되는 경우(BAU 시나리오, 실현 불가)

붙임 3		IPCC 제5차 평가보고서 기후변화과학 분야 요약

□ 주요내용

○ 현재, 지구온난화는 논란의 여지가 없을 정도로 명백함

- 기온과 해양 온도의 상승, 빙하의 융해, 해수면 상승하고 있음

- 지구온난화로 인해 지난 133년간(1880~2012년) 지구의 평균기온이 0.85℃(0.65~1.06℃) 상승 [그림 1]

※ AR4에서는 지난 100년(1906～2005년)간 전 지구평균온도는 0.74(0.56～0.92)℃ 상승

- 전 세계적으로 빙상, 빙하의 양은 줄고 있으며, 해빙의 경우 북극에서는 면적이 줄고 있으나, 남극은 지역적으로 면적이 조금 늘어남

- 해수면의 높이는 1901~2010년 동안 19(17~21)cm 상승

- 1901～2010년의 전 지구 해수면 상승률은 1.7(1.5～1.9)mm/yr 인데 반해 1993～2010년의 상승률은 3.2(2.8～3.6)mm/yr로 해수면 상승이 가속화

○ 온실가스는 산업혁명 이전보다 인간 활동에 따른 화석연료의 사용과 토지이용에 따른 숲 파괴의 영향으로 그 농도가 높아짐

- 이산화탄소(CO2)는 인간활동에 의해 산업화 이후 40%가 증가했으며, 농도는 2011년에는 391ppm 으로 증가 [그림 2]

- CO2 양은 체계적인 대기측정이 시작된 1958년 이후 20% 이상 증가했으며, 1750년을 기준으로 보면 약 40% 증가

○ 1750년 이후, 인간 활동에 의한 전 지구적 평균 복사강제력은 2.3(1.1~3.3)W/m2임 [그림 3]

- 복사강제력은 1970년 이후 빠르게 증가하여 2011년도 추정 값이 AR4에서 보고한 추정 값(1.6W/m2) 보다 44% 높게 나타남

- 잘 혼합된(Well-Mixed) 온실가스 변화에 의한 복사강제력은 3.0(2.22~3.78)W/m2임

※ CO2: 1.68(1.33～2.03)W/m2, CH4: 0.97(0.74～1.20)W/m2,

Halo-carbons: 0.18(0.01～0.35)W/m2, N2O: 0.17(0.14～0.20)W/m2

○ 장기적인 온난화의 주요 촉진요인은 CO2의 총 배출량이며, 온난화와 CO2 배출량은 상호비례관계임 [그림 4]

- 지구온난화를 2℃ 미만으로 한정 할 경우, 산업화 시대 초기부터의 인위적인 총 누적 CO2 배출량을 약 1000 Gtc로 제한할 필요가 있음 이 누적량의 절반(460~630 Gtc)은 2011년까지 이미 배출되었음.

※ Gtc : 기가 톤의 탄소(Gigaton of carbon)

- CO2를 포함한 온실가스의 배출을 멈춘다 하더라도 기후변화의 영향과 양상은 수 백 년 동안 지속될 것임

- 인류가 기인한 CO2 배출이 멈춘 이후에도 배출된 CO2의 20% 이상이 1,000년 이상 대기 중에 남아있을 가능성이 높음

○ 현재 추세로 저감없이 온실가스를 배출한다면(RCP8.5), 금세기 말(2081～2100년)의 지구 평균기온은 3.7℃, 해수면은 63㎝ 상승한다고 전망

- 온실가스 저감 정책이 상당히 실현되는 경우(RCP 4.5), 금세기말 지구 평균기온은 1.8℃, 해수면은 47cm 상승 전망

※ AR4에서는 화석연료에 의한 대량소비형 사회(A1FI)가 계속된다면 1980～1999년에 비하여 금세기말(2090～2099년)의 지구 평균기온은 최대 6.4℃, 해수면은 59cm 상승한다고 전망

[1986 ~ 2005년 대비 시나리오별 미래기후 전망]

새로운 시나리오	기온(℃)		해수면(cm)
	2046～2065년	2081～2100년	2046～2065년	2081～2100년
RCP 2.6	1.0(0.4～1.6)	1.0(0.3～1.7)	24(17～32)	40(26～55)
RCP 4.5	1.4(0.9～2.0)	1.8(1.1～2.6)	26(19～33)	47(32～63)
RCP 6.0	1.3(0.8～1.8)	2.2(1.4～3.1)	25(18～32)	48(33～63)
RCP 8.5	2.0(1.4～2.6)	3.7(2.6～4.8)	30(22～38)	63(45～82)

[그림 1] 전지구 평균기온 변화(Figure SPM.1)

(a) 전지구 평균기온 변화경향

(b) 1901~2012년 전지구평균기온 변화

(a) 3개의 지표 온도 데이터 세트(검정: HadCRUT4, 노랑: MLOST, 파랑: GISS)를 이용해 전지구 육지 및 해양 온도를 결합한 전구평균기온 아노말리를 제시. 상단: 연평균값, 하단: HadCRUT4의 불확실성 추정치를 포함한 10년 평균값. 아노말리는 1961−1990년의 평균을 기준으로 함

(b) MLOST 시계열의 선형 회귀를 이용한 온도의 변화 경향에서 1901−2012년 동안 관측된 온도 변화를 나타낸 것. 전 기간에서 70% 이상 자료를 보유하며, 처음과 마지막 10% 기간에서 20% 이상 자료를 보유하는 격자에 대해서만 계산. 유의 수준 10%인 격자는 + 기호로 표시

[그림 2] 전지구 탄소순환 관측지표 (Figure SPM.3)

	(a) 변화하는 전지구 탄소 순환을 보여주는 여러 가지 관측 지표로 1958년 이후 마우나로아와 남극에서 측정한 대기 중 CO2 농도 측정값.

[그림 3] 1750년 기준으로 추정한 주요 원인별 복사강제력 (Figure SPM..4)

1750년을 기준으로 한 RF 추정값과 기후 변화의 주요 요인의 불확실성. 표시된 값들은 복합적인 요인이 되는 배출 구성물질 또는 과정에 따라 구분된 전지구 평균 복사강제력(RF)이다. 순 RF의 최적 추정값은 검정 다이아몬드로 표시되고, 상응하는 불확실성 간격과 함께 표시되었다. 숫자들은 그림의 오른쪽에 신뢰도 수준(VH: 매우높음, H: 높음, M: 중간, L: 낮음, VL: 매우낮음)과 함께 표시하였다. 할로카본(halocarbon)의 경우, 오존에 대해서는 신뢰도가 H이고 CFC와 HCFC에 대해서는 VH이다. 에어로졸의 경우, 총 에어로졸에 대해서는 신뢰도가 H이고 개별적인 에어로졸 구성물질에 대해서는 M이다. 구름의 조정 이외의 에어로졸 강제력은 위의 막대에 표시된 것처럼 −0.27 Wm−2이고, NOx 배출량에 의한 질산염 반응으로 −0.04 Wm−2이다(이것은 에어로졸과 복사의 상호작용에 의한 −0.35 Wm−2에 눈 위의 검댕(black carbon)으로 인한 +0.04 Wm−2를 더한 것과 같음). 구름 조정이라는 용어에는 검댕에 기인하는 에어로졸과 복사의 상호 작용에 의한 −0.1 Wm−2의 반응과 개별적인 화합물에 기인하지 않은 −0.45 Wm−2이 포함되어 있다. 비행운, 화산, HFC, PFC 및 SF에 의한 작은 강제력(F)은 표시하지 않았다. 인류가 배출한 총 RF는 1750년을 기준으로 3개 다른 연도에 대해 표시했다.

[그림 4] CO2 배출량(GtC)에 따른 전지구 평균기온 상승 (Figure SPM.9)

다양한 증거로부터 전지구 누적 총 CO2 배출량의 함수로서 전지구 평균 온도 상승. 2100년까지 각 RCP에 대한 일련의 기후-탄소 순환 모델에서 도출된 다중 모델 결과와 10년 단위 평균(점). 2001−2010 (별), 2041−2050 (사각형), 2091−2100 (마름모)에 대한 10년 평균을 강조하여 표시하였다. 과거의 기간(1860–2010)에 대한 모델 결과는 검정색으로 표시하였다. 지정된 색상으로 채워진 부분은 4가지 RCP 시나리오에 걸친 다중 모델 범위를 나타내며, 가용 모델의 수가 줄어들면서 사라진다. CO2가 연 1%씩 증가함에 따라 강제되고, CMIP5 모델에서 모의된 다중 모델 평균과 범위는 검정색 얇은 선과 짙은 회색 부분으로 표시되었다. 밝은 회색은 CO2로부터만 발생한 TCRE에 대한 본 보고서의 평가를 나타낸다. 모든 값은 1861−1880년 기간을 기준으로 제시되었다. 좌측 하단의 갈색 수평 막대와 검정색 선은 관련된 불확실성과 함께 2011년까지 총 누적 탄소 배출량에 대한 평가치를 나타낸다. 모든 시계열은 장기적인 경향성을 보여줄 수 있도록 10년 단위 평균값들을 연결하여 표시했다.

붙임 4		동아시아와 한반도 지역 미래 기후변화 전망

□ 동아시아 지역 미래 기후변화 전망

○ RCP 4.5기준(중앙값)으로 동아시아 지역의 21세기 말 평균기온은 2.4℃ 증가하고, 강수량은 7% 증가할 것으로 전망

○ 여름 몬순의 강수량은 증가하고, 해안에 상륙한 태풍으로 인한 극심한 강우가 증가하며, 온대성 저기압의 억제로 한겨울이 감소할 것으로 전망됨

[기온 및 강수량 미래전망]

[CMIP5 기후모델에 의해 전망된 동아시아 지역 기온과 강수변화(RCP4.5 기준)]

기간	년도	기온(℃)					강수(%)
		min	25%	50%	75%	max	min	25%	50%	75%	max
겨울	2016~2035	0.3	0.8	1.0	1.3	2.3	-9	-1	1	3	7
	2046~2065	0.8	1.6	2.0	2.5	3.4	-5	3	5	9	16
	2081~2100	0.9	2.1	2.7	3.1	4.7	-9	5	9	15	30
여름	2016~2035	0.4	0.7	0.9	1.1	1.6	-3	0	2	3	6
	2046~2065	0.7	1.4	1.9	2.3	3.1	-2	3	6	8	18
	2081~2100	0.7	1.8	2.2	2.8	3.9	1	4	7	11	24
년평균	2016~2035	0.3	0.9	0.9	1.1	1.7	-3	0	2	3	7
	2046~2065	0.9	1.6	1.9	2.2	3.0	-1	4	6	8	18
	2081~2100	0.7	1.9	2.4	3.0	3.9	-1	5	7	11	21

※ 기온 기간: 겨울(12~1월), 여름(6~8월), 강수 기간: 겨울(10~3월), 여름(4~9월)

□ 한반도의 미래 기후변화 전망 <한반도 미래기후변화 전망보고서: ‘12.12, 기상청>

[1981~2010년 대비 21세기 후반(2071~2100년) 전망]

○ 온실가스 배출추세를 유지(RCP8.5)할 경우, 21세기 후반(2071～2100) 한반도 기온은 현재(1981～2010)보다 5.7℃ 상승하며, 북한의 기온상승(+6.0℃)이 남한보다(+5.3℃) 더 클 것으로 전망

- 이로 인해 21세기 후반 평양의 기온이 현재 서귀포의 기온(16.6℃)과 유사해질 것으로 예상됨

- 강원도 산간 등 일부 산간지역을 제외한 남한 대부분의 지역과 황해도 연안까지 아열대 기후구가 될 것으로 분석됨

- 한편, 전세계가 적극적으로 온실가스 감축할 경우 한반도 기온상승을 3℃로 막을 수 있어 기온상승 속도는 절반으로 떨어질 것으로 예상됨

○ 폭염과 열대야 등 기후관련 극한지수는 기후변화에 따라 더 극적으로 증가할 것으로 전망

- 폭염일수는 현재 한반도 전체평균 7.3일에서 온실가스 고배출시 21세기 후반에 30.2일로 한 달 가량 발생할 것으로 전망됨

- 남한보다 북한의 기온상승, 폭염, 열대야, 호우 증가가 더 클 것으로 분석되었으며, 온실가스 감축으로 인해 기후변화 완화효과는 기온, 강수량보다 폭염, 열대야 등에서 더 클 것으로 전망됨

[1986~2005년 대비 21세기 말(2081~2100년) 한반도 기후변화 전망]

구분		현재 기후값 (1986-2005)	21세기 중반기 (2046-2065)		21세기 후반기 (2081-2100)
평균기온(℃)	한반도	11.3	+2.3	(+3.3)	+3.0	(+5.9)
	동아시아	-	+1.9	-	+2.4	-
	전지구	-	+1.4	(+2.0)	+1.8	(+3.7)
일최고기온(℃)		16.8	+2.3	(+3.3)	+2.9	(+5.7)
일최저기온(℃)		6.3	+2.4	(+3.5)	+3.2	(+6.1)
강수량(mm)		1144.5	+13%	+21%	+20%	(+18%)
폭염일수(일)		7.5	+3.9	(+7.4)	+6.1	(+24.4)
열대야일수(일)		2.6	+6.6	(+13.2)	+11.8	(+37.2)
호우일수(일)		2.2	+0.9	(+1.1)	+1.0	(+0.8)

※ RCP4.5 기준, 괄호: RCP8.5 기준, 동아시아 강수량의 경우 RCP4.5 중앙값 기준

붙임 5		IPCC 주요현황

□ 설립

○ 기후변화에 관한 정부간 협의체 (IPCC,  Intergovernmental Panel for Climate Change)는 1988년 세계기상기구(WMO)와 유엔환경계획(UNEP)이 공동으로 기후변화 문제에 대처하고자 설립

- 현재 세계 195개국이 IPCC 회원국으로 활동하고 있으며, 각국 과학자들이 참가하여 기후변화 추세 및 원인규명, 기후변화에 따른 생태학적, 사회경제적 영향 평가 및 그에 대한 대응전략을 분석한 IPCC 평가보고서를 발간하여 기후변화에 대한 피해 최소화 및 유엔기후변화협약(UNFCCC) 정부간 협상의 근거자료로 활용

□ 조직

○ 3개의 실무그룹과 1개의 테스크포스로 구성

- WGI(Working Group I): 제1실무그룹

기후변화에 대한 과학적 이해, 기후모델링 등 연구

- WGII(Working Group II): 제2실무그룹

기후변화 영향평가, 적응 및 취약성 분야 연구

- WGIII(Working Group III): 제3실무그룹

배출량 완화, 사회 경제적인 비용 편익분석 등 정책분야

- TF : 국가온실가스 배출량 테스크포스

※ 기술지원단(Technical Support Units, TSUs) : 실무그룹 및 TF의 주저자 회의 준비 및 보고서 초안/발간 등 지원역할 수행하도록 지정된 기관

※ 참고사항: 약어설명

▸AR4(phase five of the Coupled Model Intercomparison Project): IPCC 제4차 평가보고서, 시나리오에 따른 미래 기후변화 전망 제시 및 기후변화는 명백한 사실임을 증명(2007년 발간)

▸AR5(Fifth Assessment Report): IPCC 제5차 평가보고서, 2014년 발간 예정

▸SRES(Special Report on Emission Scenario): 온실가스 배출량 시나리오, IPCC 제4차 평가보고서에 활용한 시나리오로 이위적인 기후변화 요인 중에서 온실가스와 에어로졸의 영향에 의한 강제력만 포함

▸RCP(Representative Concentration Pathways): 대표농도경로, IPCC 5차 평가보고서에서 정한 인간 활동이 대기에 미치는 복사량으로 온실가스 농도로 하나의 대표적인 복사 강제력에 대해 사회-경제 시나리오는 여러 가지가 될 수 있다는 의미에서 ‘대표(Representative)’라는 표현을 사용하고, 온실가스 배출 시나리오의 시간에 따른 변화를 강조화기 위해 ‘경로(Pathways)’라는 의미를 포함

▸CIMP5(the phase five of the Coupled Model Intercomparison Project): 세계기상기구(WMO)의 세계기후계획(WCRP)에서 주관하는 국제사업으로 우리나라를 포함한 미국, 영국 등 14개 국가가 참여

▸RF(Radiative Forcing): 복사강제력, 지구-대기 시스템에 출입하는 에너지의 평형을 변화시키는 영향력의 척도, 잠재적인 기후변동 메커니즘으로서 중요한 지표, 양(+)/음(-)의 복사강제력으로 지표면 온도 상승/하강을 의미

▸CFC(Chloro Fluoro Carbon): 염불화탄소, 냉매, 발포제, 분사제, 세정제 등으로 산업계에 폭넓게 사용되는 가스로 일명 프레온가스임. 태양의 자외선에 의해 염소원자로 분해돼 오존층을 뚫는 주범으로 몬트리올 의정서에서 이의 사용을 규제하고 있음.

▸HCFC(Hydro-chloro Fluorocarbon): 수소염화불화탄소, 오존충 파괴물질인 프레온가스, 즉 CFC(염화불화탄소)의 대체물질의 하나로 탄소에 수소가 결합되어 있어 대류권에서 분해되기 쉬우나 CFC의 10％ 정도의 염소성분을 가지고 있어 낮으나마 오존층 파괴 효과를 나타냄

▸HFC(Hydero Fluoro Carbon): 수소불화탄소, 오존층 파괴물질인 프레온가스로 CFC(염화불화탄소)의 대체물질로 개발됨

▸PFC(perfluorocarbon): 과불화탄소, 탄소와 불화의 화합물로 전자제품, 도금산업 등에서 세정용, 냉매, 소화기 및 폭발방지물, 분무액, 솔벤트용제, 발포제 등으로 쓰이는 가스로 오존층을 파괴하는 염화불화탄소(CFC)를 대체해 쓰이고 있으나 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄)과 더불어 지구온난화 현상을 유발하는 온실가스의 하나