우리고장 수문기상정보

2014년 8월 1일

- 경상남북도 강수량 통계(2014.7.1.~7.31.) -

○ 7월의 경상남․북도 평균강수량은 130.5㎜로 평년보다 적었음(평년대비 55%)

○ 부산․울산․경남지역 평균 강수량은 173.5㎜로 평년보다 적었음(평년대비 36%)

- 거제의 강수량이 238.6㎜로 가장 많은 강수가 있었음(평년대비 56%)

○ 대구․경북지역 평균강수량은 87.4㎜로 평년보다 적었음(평년대비 38%)

- 구미의 강수량이 174㎜로 가장 많았음(평년대비 73%)

□ 부산․울산․경남

○ 지역별 강수량 현황                            ‘14.7.1.~7.31. (단위: mm)

지역 요소	울산	창원	부산	통영	진주	거창	합천	밀양	산청	거제	남해	평균
강수량	96.9	149.2	169.3	193.1	186.3	170.9	171.0	138.8	163.7	238.6	231.2	173.5
강수량 (평년)	232.3	293.8	316.9	313.5	300.0	301.4	287.4	269.5	324.8	426.4	359.3	311.4
평년차(mm)	-103.2	-187.2	-162.2	-130.3	-69.4	-109.9	-124.7	-114.5	-83.6	-213.9	-173.7	-137.9
평년비(%)	41.7	50.8	53.4	61.6	62.1	56.7	59.5	51.5	50.4	56.0	64.3	55.3

* 창원(155)지점은 1985.7.1.~ 관측.

□ 대구․경북

○ 지역별 강수량 현황                            ‘14.7.1.~7.31. (단위: mm)

지역 요소	울진	안동	포항	대구	봉화	영주	문경	영덕	의성	구미	영천	상주	평균
강수량	51.6	69.4	90.0	142.6	81.0	85.5	63.5	60.3	38.9	174.0	104.4	107.1	87.4
강수량 (평년)	186.8	244.3	203.2	224.0	296.5	303.6	308.7	189.7	231.2	237.9	224.4	-	240.9
평년차(mm)	-28.7	-87.3	-53.2	-114.4	-50.6	-47.5	-59.7	-13.3	-85.4	-21.5	-91.3	-	-59.4
평년비(%)	27.6	28.4	44.3	63.7	27.3	28.2	20.6	31.8	16.8	73.1	46.5	-	38.1

* 상주(137)지점은 2002.01.01~, 봉화(271)지점은 1988.01.01~ 관측.

- (댐 및 주요 저수지) (2014.7.1.~7.31.) -

○ 부산·울산·경남 주요 댐 평균 저수율은 36.2%이고, 대구·경북 주요 댐 평균 저수율은 34.1%를 기록하여 전월에 비해 경남은 1.3% 감소하였고, 경북은 5.9% 감소하였음.

○ 경상남․북도 다목적댐 저수율은 22.7~42.0%, 용수댐 저수율은 7.5~65.4%임.

- 다목적댐 중 남강댐(진주)의 현재 저수율이 42.0%로 가장 높으며, 남강댐(진주)의 저수율이 전월에 비해 9.3% 감소했고, 그 폭이 가장 컸음.

○ 경북 문경 경천의 저수율은 17.3%로 전월에 비해 17.8% 감소했고, 경남 하동

저수지의 저수율은 30.1%로 전월에 비해 10.3% 증가하였음.

□ 부산․울산․경남

○ 저수량

구 분		다목적댐			용수댐					저수지
		합천 (합천)	남강 (진주)	밀양 (밀양)	선암 (울산)	사연 (울주)	대암 (울주)	대곡 (울주)	구천 (거제)	하동 (하동)
저수위 (EL.m)	현재	149.0	38.5	180.4	27.1	45.3	46.4	99.1	85.3	126.2
	전년	157.5	39.6	193.8	27.2	50.3	46.0	109.0	91.3	132.4
	평년	157.6	38.0	195.8	27.1	56.5	47.0	111.3	90.9	-
저수량 (백만 ㎥)	현재	233.2	130.0	27.3	1.3	4.2	5.2	2.7	6.1	9.1
	총	790.0	309.2	73.6	2.0	30.3	13.1	36.2	10.0	30.2
저수율(%)	현재	29.5	42.0	37.1	65.0	13.9	39.7	7.5	61.0	30.1
전월대비 증감(%)		-0.6	9.3	-0.1	-6.7	-0.2	-3	-0.6	-2.7	10.3

□ 대구․경북

○ 저수량

구 분		다목적댐		용수댐				저수지
		안동 (안동)	임하 (안동)	안계 (경주)	감포 (경주)	운문 (청도)	영천 (영천)	성주 (성주)	경천 (문경)
저수위 (EL.m)	현재	133.2	140.8	39.3	36.4	131.0	143.5	172.1	206.3
	전년	148.9	145.1	40.1	37.0	141.6	148.2	174.8	225.1
	평년	145.9	147.2	37.6	36.5	141.8	147.9	-	-
저수량 (백만 ㎥)	현재	282.7	160.4	11.2	1.7	35.6	26.5	9.1	4.7
	총	1248.0	595.0	18.4	2.6	160.2	103.2	28.2	27.2
저수율(%)	현재	22.7	27.0	60.9	65.4	22.2	25.7	32.3	17.3
전월대비 증감(%)		-6.9	-1.2	-1.2	-2.2	-3.4	-1.4	-1.7	-17.8

※ 자료 출처 : 한국수자원공사, 한국농어촌공사('14. 8. 1. 09:00)

☞ 부산지방기상청 기후과(담당 김태희 051-718-0426)