우리고장 수문기상정보

2015년 2월 2일

- 경상남북도 강수량 통계(2015.1.1.~1.31.) -

○ 1월의 경상남북도 평균강수량은 26.2㎜로 평년보다 적었음(평년대비 91.5%)

○ 부산․울산․경남지역 평균 강수량은 34.4㎜로 평년보다 많았음(평년대비 109.3%)

- 통영의 강수량이 60.8㎜로 가장 많았음(평년대비 204%)

○ 대구․경북지역 평균강수량은 18.6㎜로 평년보다 적었음(평년대비 73.8%)

- 울진의 강수량이 29.8mm로 가장 많았음(평년대비 63.8%)

□ 부산․울산․경남

○ 지역별 강수량 현황                          ‘15.1.1.~1.31. (단위: mm)

지역 요소	울산	창원	부산	통영	진주	거창	합천	밀양	산청	거제	남해	평균
강수량	26.3	33.4	50.7	60.8	29.8	21.8	19.1	23.9	18.9	49.3	43.9	34.4
강수량 (평년)	34.3	36.9	34.4	29.8	32.9	27.9	21.9	22.3	28.4	41	32.9	34.4
평년차(mm)	-8	-3.5	16.3	31	-3.1	-6.1	-2.8	1.6	-9.5	8.3	11	34.4
평년비(%)	76.7	90.5	147.4	204	90.6	78.1	87.2	107.2	66.5	120.2	133.4	34.4

* 창원(155)지점은 1985.7.1.~ 관측.

□ 대구․경북

○ 지역별 강수량 현황                          ‘15.1.1.~1.31. (단위: mm)

지역 요소	울진	안동	포항	대구	봉화	영주	문경	영덕	의성	구미	영천	상주	평균
강수량	29.8	15.8	24.2	24.1	13.6	11	8.7	9.9	20	22.3	18.1	26.1	18.6
강수량 (평년)	46.7	20.1	36.5	20.6	21.1	19.8	22.8	37.4	18	20.2	22.6	-	26.0
평년차(mm)	-16.9	-4.3	-12.3	3.5	-7.5	-8.8	-14.1	-27.5	2	2.1	-4.5	-	-8.0
평년비(%)	63.8	78.6	66.3	117	64.5	55.6	38.2	26.5	111.1	110.4	80.1	-	73.8

* 상주(137)지점은 2002.01.01~, 봉화(271)지점은 1988.01.01~ 관측.

- (댐 및 주요 저수지) (2015.1.1.~1.31.) -

○ 부산·울산·경남 주요 댐 평균 저수율은 58.1%이고, 대구·경북 주요 댐 평균 저수율은 61.6%를 기록하여 경남은 전월보다 3.5%, 경북은 전월보다 4.0% 감소하였음.

○ 경상남북도 다목적댐 저수율은 46.2~66.9%, 용수댐 저수율은 27.0~82.4%임.

- 다목적댐 중 임하댐(안동)의 현재 저수율이 46.2%로 가장 적으며, 임하댐(안동)의 저수율이 전월에 비해 9.2% 감소했고, 그 폭이 가장 컸음.

- 용수댐 중 사연댐(울주)의 현재 저수율이 27.0%로 가장 적으며, 대곡댐(울주)의 저수율이 전월에 비해 11.2% 감소했고, 그 폭이 가장 컸음.

○ 경남 하동의 하동저수지 저수율은 62.9%로 전월에 비해 5.3% 증가하였음.

□ 부산․울산․경남

○ 저수량

구 분		다목적댐			용수댐					저수지
		합천 (합천)	남강 (진주)	밀양 (밀양)	선암 (울산)	사연 (울주)	대암 (울주)	대곡 (울주)	구천 (거제)	하동 (하동)
저수위 (EL.m)	현재	163.8	40.2	196.7	28.0	49.8	47.7	115.1	89.6	138.1
	전년	155.9	38.8	181.4	27.7	48.5	47.8	97.8	81.5	125.7
	평년	156.5	37.9	189.2	27.4	51.8	47.2	110.5	85.0	-
저수량 (백만 ㎥)	현재	465.5	173.9	49.3	1.5	8.1	6.5	19.1	7.8	20.6
	총	790.0	309.2	73.6	2.0	30.3	13.1	36.2	10.0	30.2
저수율(%)	현재	58.9	56.2	66.9	75.4	27.0	49.2	52.9	77.9	68.2
전월대비 증감(%)		-3.9	-3.4	-4.8	0.5	0.7	-1.3	-11.2	-4.3	5.3

□ 대구․경북

○ 저수량

구 분		다목적댐		용수댐				저수지
		안동 (안동)	임하 (안동)	안계 (경주)	감포 (경주)	운문 (청도)	영천 (영천)	성주 (성주)	경천 (문경)
저수위 (EL.m)	현재	148.5	149.4	39.9	38.9	141.1	154.4	180.6	227.1
	전년	143.7	143.4	39.8	34.4	134.0	146.4	177.9	224.5
	평년	144.9	146.3	37.9	35.6	139.7	144.7	-	-
저수량 (백만 ㎥)	현재	691.6	274.8	11.9	2.1	80.8	73.0	21.1	25.6
	총	1248.0	595.0	18.4	2.6	160.2	103.2	28.2	27.2
저수율(%)	현재	55.4	46.2	64.5	82.4	50.4	70.7	75.4	94.2
전월대비 증감(%)		-3.0	-9.2	-0.1	-2.6	-4.6	-4.4	5.2	2.8

※ 자료 출처 : 한국수자원공사('15. 2. 2. 09:00)