[별첨 1]

연구용역과제 제안요구서(RFP)

과제명	육면체구 분광요소법 모델을 위한 지역 요소 기반 고차 암시적 점성의 개발과 활용
연구목표 및 필요성	고해상도 모의에서 모델의 정확성 및 안정성을 확보하기 위해서는 비물리적인 성분만을 선택적으로 제거하도록 점성량 조절이 요구됨 명시적 수치 점성은 점성 강도 조절을 위한 계수 조절이 용이하지 않고, 차수가 증가에 따라 시간 간격 크기 설정에 한계가 있음 과년도에 사업단 역학코어에 적용된 전구 암시적 수치 점성은 정확도 및 안정성을 높이는 가능성을 확인하였으나, 전구 영역에 대한 점성 행렬 구축 및 과도한 계산 비용과 메모리를 요구함으로서 수평 해상도 증가에 따른 한계가 있었음 고해상도 모의에서 활용할 수 있는 병렬 가능한 지역 요소 기반 고차 암시적 점성 알고리즘을 개발하여 사업단 역학 코어의 정확성 및 안정성 향상에 기여
연구내용 및 범위	지역 요소 기반 고차 암시적 점성 필터 알고리즘 및 F90 소스 코드 개발 육면체구 분광요소 역학코어에 지역 요소 기반 암시적 점성 적용 육면체구 분광요소 모델에 적합한 지형자료 생성
연구방법 및 추진체계	지역 요소 기반 고차 암시적 점성 필터 구축 - 전구 영역에 대한 희소 거대 행렬로 표현되는 점성 행렬을 지역 요소를 기반으로 하는 점성 행렬 알고리즘 개발 - 계산 정확도 및 효율성에 근거한 적정 지역 요소 개수 선정 지역 요소 기반 암시적 점성의 사업단 역학코어에의 적용 - 사업단과 협력을 통한 사업단 역학코어에 접합 가능한 지역 요소 기반 암시적 점성 행렬 구축 - 사업단 역학코어에서의 지역 요소 기반 행렬-벡터 계산의 병렬 환경 개발 - 지역 요소 기반 암시적 점성 적용한 벤치마크 테스트 수행 - 비교대조군으로서 기존의 시간분할 명시적 수치 점성 적용한 벤치마크 테스트 수행 육면체구 분광요소 모델에 적합한 지형자료 생성 - 육면체구 분광요소 기반의 점성 필터 활용한 해상도별 지형자료 생성 - 육면체구 분광요소 기반으로 생성된 지형자료를 이용한 사례 실험 수행 - 비교대조군으로서 스펙트럴 필터 기반으로 생성된 지형자료를 이용한 사례 실험 수행
기대성과	고해상도에서 병렬 가능한 고차 암시적 수치 점성 설정 제시 시험예보모델 역학코어의 정확성 및 안정성 개선에 활용
연구비	50,000,000 원
연구기간	7개월 (2017. 6. 1.- 2017. 12. 31.)