2017. 9. 26. (화) 11:30 (총 5매)				즉 시
기상청 계측기술과		과장 박 철 홍				02-2181-0712

기상 분야 국가·국제 표준화, 기상청이 앞장선다

- 기상청, 국가기술표준원과 ‘기상 분야 국가·국제 표준화 포럼’ 개최

□ 기상청(청장 남재철)과 국가기술표준원(원장 정동희)은 9월 27일(수) 대방동 공군회관에서 ‘기상 분야 국가․국제 표준화 포럼’을 개최한다.(붙임1 참조)

○ 이번 포럼은 기상청과 국가기술표준원이 공동으로 관계 기관 간 기상 분야의 표준화 동향을 공유하고, 함께 논의하기 위해 마련되었다.

□ 이번 포럼에서는 ‘4차 산업혁명과 표준’이라는 주제로 한국표준과학연구원 김창근 박사의 초청강연을 시작으로,

○ △범부처 참여형 국가표준 추진체계 및 표준개발 절차 △기상 분야 국가․국제 표준 개발 방향 △강수량계 국제표준 개발 제안 등 다양한 주제발표가 있을 예정이다.

○ 주제발표에 이어 앞으로의 기상 분야 표준화 발전 방향에 대해 토의할 예정이다.

○ 또한, 이번 포럼이 열리는 행사장에서 식전행사로 한국기상산업기술원과 한국화학융합시험연구원 간 ‘기상장비 표준화 업무협약(MoU)’을 체결할 예정이다.

□ 한편, 이번 포럼이 열리는 행사장에서 기상장비의 과거와 현재를 한눈에 볼 수 있도록 강수량계 17종과 시정계 7종의 특별전시회를 연다.(붙임2 참조)

□ 남재철 기상청장은 “이번 포럼을 통해 관계 기관과 협력하여 범부처 국가표준 운영의 모범 사례가 될 것으로 기대되며, 국가·국제 기상분야 표준화를 확대하기 위한 튼튼한 디딤돌이 될 것입니다.”라고 밝혔다.

□ 한편, 정동희 국가기술표준원장은 “이번 포럼 개최를 계기로 기상청과 협업 체계를 더욱 공고히 하도록 적극 협력 하겠습니다.”라고 말했다.

□ 붙임

1. 포럼 세부 일정

2. 특별전시회 전시장비

3. 기상 분야 국가·국제 표준화 현황

[붙임 1] 포럼 세부 일정

사회자 : 이세라 (KBS 기상캐스터)

시 간	내 용	비 고
14:30~15:00 (30‘)	식전행사 • 기상장비 표준화 업무협약 (MOU) 체결	한국기상산업기술원 김종석 원장 한국화학융합시험연구원 변종립 원장
15:10~15:20 (10‘)	개회식 • 개회사 • 환영사 ※ 기념촬영	기상청 남재철 청장 국가기술표준원 정동희 원장
15:20~16:00 (40‘)	초청강연 • 4차 산업혁명과 표준	한국표준과학연구원 김창근 박사
16:00~16:10 (10‘)	Coffee Break	특별전시품 관람
16:10~17:00 (50‘)	주제발표 • 범부처 참여형 국가표준 추진 체계 및 표준개발 절차 • 기상분야 국가·국제 표준 개발 방향 • 강수량계 국제표준 개발 제안 • 시정계 측정 국제표준 개발 제안 • 기상레이더 국제표준화 활동	국가기술표준원 고정하 사무관 기상청 류수호 사무관 한국수자원공사 신강욱 팀장 한국기상산업협회 김승배 본부장 경북대학교 이규원 교수
17:00~17:10 (10‘)	Coffee Break
17:10~17:50 (40‘)	패널토론 • 기상분야 표준화 협업방안 ※ 패널별 5분씩 발제	한국표준과학연구원 김용규 박사(좌장) ㈜웨더피아 김병무 박사 국가기술표준원 조택연 과장 기상청 박균명 과장
17:50~18:00 (10‘)	폐회 (종합논평)	기상청 김남욱 국장
18:10~20:00	만찬 (소통의 시간)

※ 특별전시 : 강수량계(16종), 시정계(7종)

[붙임 2] 특별전시회 전시장비

○ 강수량계 (16종)

기 상 청
금영 측우기	원통식 우량계	평형식 설량계	저수식 자기우량계	사이펀식 강우강도계	접점식 우량계	전도식 우량계

서울정기사	㈜지비엠아이엔씨	대양계기	코리아디지털(주)	㈜정한전자시스템
전도식 강수량계	이중전도식 강수량계	전자버킷방식 강우량계	전도식 강수량계	전도식 강수량계

웰비안시스템㈜	OTT, 독일 (씨앤에치아이앤씨㈜)	Vaisala, 핀란드	OTT, 독일 (씨앤에치아이앤씨㈜)	㈜웨더피아
무게식 강수량계	무게식 강수량계	압전식 우량계	광학식 우적계	다초점 레이저 적설계

○ 시정계 (7종)

OSI, 미국	Belfort, 미국	Biral, 영국	Vaisala, 핀란드	Biral, 영국	정상라이다, 한국
전방산란방식	전방산란방식	전방산란방식	전방산란방식	전방산란방식	후방산란방식	후방산란방식

(현천기능 없음)

[붙임 3] 기상 분야 국가·국제 표준화 현황

○ 국가표준(KS) : 8개(온도 1, 풍속 2, 일사 5)

국가표준 번호	국가표준명	비고
KSIISO16622:2008	음파 풍속계/온도계-평균바람측정의 승인된 시험법	기상학
KSIISO17713-1:2009	풍속측정-제1부: 회전풍속계 성능에 대한 풍동 시험방법
KSIISO17714:2009	공기온도측정 - 온도계/차폐 스크린 성능 비교 및 중요 특성 정의를 위한 시험방법
KSBISO9059:2003	기준 직달 일사계와 비교를 통한 현장 직달 일사계의 교정	태양에너지
KSBISO9060:2003	반구 전 태양 복사 및 직달 태양 복사 측정 기기의 사양과 분류
KSBISO9845-1:2003	상이한 흡수 조건하에서 지표면의 기준 태양 스펙트럼 일사 - 제1부 : 공기 질량이 1.5 일 때 법선면 직달 일사와 반구 전 태양 일사
KSBISO9846:2003	직달 일사계를 이용한 수평면 일사계의 교정
KSBISO9847:2003	기준 수평면 일사계와 비교에 의한 현장 수평면 일사계의 교정

☞ KS번호 부여 : KS		부문기호*		ISO 번호	:	제․개정연도	* 부문기호 : B는 계량․측정 등, I는 대기 등

○ 국제표준(ISO) : 15개(작업 중 포함 기상 8, 일사 7)

국제표준 번호	국제표준명	비고
ISO 16622:2002	음파 풍속계/온도계 평균바람측정의 승인된 시험방법	대기질/기상 (TC146/SC5)
ISO 17713-1:2007	풍속측정 - 제1부 : 회전풍속계 성능에 대한 풍동 시험방법
ISO 17714:2007	공기온도측정 - 온도계/차폐 스크린 성능 비교 및 중요 특성 정의를 위한 시험방법
ISO 19289:2015	지상관측소 등급 분류
ISO 28902-1:2012	라이다에 의한 가시거리 원격관측
ISO 28902-2:2017	헤테로다인 펄스 도플러 라이다에 의한 바람 원격관측
ISO/CD 28902-3	연속파 도플러 라이다에 의한 바람 원격관측
ISO/DIS 19926-1	기상레이더 - 시스템 성능과 운영
ISO 9059:1990	기준 직달일사계와 비교를 통한 현장 직달일사계의 교정	일사/기후측정·데이터 (TC180/SC1)
ISO 9060:1990	반구 전 태양복사 및 직달 태양복사 측정기기의 사양과 분류
ISO/DIS 9060	반구 전 태양복사 및 직달 태양복사 측정기기의 사양과 분류 (개정 중)
ISO 9845-1:1992	상이한 흡수 조건하에서 지표면의 기준 태양 스펙트럼 일사 – 제1부 : 공기 질량이 1.5일 때 법선면 직달일사와 반구 전 태양일사
ISO 9846:1993	직달일사계를 이용한 수평면 일사계의 교정
ISO 9847:1992	기준 수평면 일사계와 비교에 의한 현장 수평면 일사계의 교정
ISO/TR 9901:1990	현장 일사계 – 사용을 위해 권장되는 방법(practice)

☞ CD(Committee Draft) : 위원회 단계(프로젝트 6단계 중 3단계)

DIS(Draft International Standard) : 질의단계(프로젝트 6단계 중 4단계)

TR(Technical Report, 기술보고서) : 일반 표준과는 달리 시장, 기술적 정보를 보여주는 참고적 문서