2016. 9. 21.(수) 14:30 (총 6매)				즉 시
관측기반국 계측기술과		과 장 박 균 명 사 무 관 류 수 호				02-2181-0712 02-2181-0713

이제 드론으로 기상관측까지 !

기상청, ‘기상관측용 드론’ 개발한다 !

- 기상청, 미래창조과학부와 협업하여 기상관측용 드론 개발 착수 -

□ 기상청(청장 고윤화)은 미래창조과학부(장관 최양희)와 협업하여 첨단 정보통신기술과 기상기술이 융합된 ‘기상센서 탑재형 드론(소형무인기)’을 개발한다고 밝혔다.

○ 올해 10월부터 드론 개발에 착수하여 2018년 5월까지 기술개발과 성능평가가 이루어지며, 총 6.8억 원의 정부출연금이 지원된다.

□ 이번 드론은 △기압 △온도 △습도 △풍향 △풍속을 측정하는 초경량 기상관측 복합센서와 영상장비를 탑재할 예정이며,

○ 또한, 고도별 기상관측 자료를 지상기지국으로 실시간 무선 송․수신을 목표로 개발에 착수한다.

□ 특히, 드론을 활용한 기상관측자료는 △기상연구 △예보에 중요한 자료로써 다양한 분야에 사용될 것으로 기대된다.

□ 이러한 자료는 △대기의 안정도 △하층제트 △대기오염물질 확산 △해륙풍 발생 △호수 주변의 수증기 이동 △농작물 냉해 피해를 규명하는 연구 활동과 위험기상 감시에 적극 활용할 예정이다.

○ 더불어, 국민의 여가활동을 위한 △유명산 단풍정보 △벚꽃 군락지 정보를 영상으로 제공할 예정이다.

□ 고윤화 기상청장은 “이번 기상센서 탑재형 드론 개발은 미래부와 협력‧소통을 지향하는 정부3.0 부처협업의 좋은 사례가 될 것이며, 농경지․단풍 등 다양하고 유익한 기상정보를 국민에게 제공하는 계기가 될 것으로 기대합니다.” 라고 밝혔다.

□ 붙임: 기상센서 탑재형 드론의 활용 1부. 끝.

붙임		기상센서 탑재형 드론의 활용 사례

□ 대기경계층의 상세관측

○ 기존 장비는 대부분 지상에 고정되어 관측하므로 인간활동에 영향을 미치는 대기경계층(0~2 km)내의 기상현상 관측자료는 부족

- (아래) 드론을 활용하여 고도 약 2km까지 관측한 기온

⇒ 오염물질 확산, 비구름 발생 등의 예측에 활용

□ 기상현상 규명을 위한 연구활동 강화

○ 대기경계층 연구

※ 늦은 오후 경계층 난류, 야간 안정층에서 아침으로 전환 시 변화

※ 난류관측연구

○ 식생, 농경지(증발산 모델링) 관측 연구

○ 해외 연구사례

- 경계층 내의 연직 구조 관측(오클라호마 대학, 2013, Funjet)

․고도 400 m 부근에서 최대 풍속 ~17 m/s의 LLJ 관측

□ 해륙풍 및 호수풍, 농경지 주변 관측

○ 주간 해풍(풍향과 풍속)은 뚜렷하게 보이지만 야간 육풍은 거의 보이지 않음(300 m 내)

- 야간에 고도별 풍향쉬어가 매우 강함(100 m 이하 서풍, 100 m 이상 동풍)

○ 산악지역의 대형 호수와 강 주변에서는 해륙풍 발생과 동일한 원리로 국지 순환 발생 예상

- 호수 주변의 열과 수증기의 수평이류를 분석을 통해 냉각(cooling) 강도와 영향 영역 제시

○ 작물에 피해를 유발하는 냉해 관련 3차원 기상 특성 파악

- 야간 냉각 최대지역, 강도 및 고도 파악과 경사지 냉기류 이동 이해

□ 유명산 단풍 관측

○ 유명산 단풍단계(단풍 전→첫 단풍→절정) 촬영 예시(월악산)

단풍전	첫단풍	단풍절정