1. 개정이유 및 주요내용

국민의 일상적인 언어생활에 맞도록 알기 쉬운 규정으로 정비하여 이 고시의 활용 편의성을 높이는 한편, 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 재검토기한을 연장하는 등 현행 제도의 운영상 미비점을 개선ㆍ보완하기 위함.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기    타 : 1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

2) 행정예고(2023. 11. 7. ～ 11. 27.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설ㆍ폐지 등 없음

기상청고시  제2023-18호

지진해일 관측장비의 성능ㆍ규격 일부개정고시

지진해일 관측장비의 성능ㆍ규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “같은 법 시행령 제4조제2항에 따른”을 “같은 법 시행령 제4조제2항에서 기상청장에게 위임한”으로, “규정함”을 “정함”으로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 “정의는 다음 각 호와”를 “뜻은 다음과”로 하고, 같은 조 제6호 중 “송ㆍ수신하기”를 “송수신하기”로 한다.

제3조 중 “지진ㆍ지진해일”을 “「지진ㆍ화산재해대책법」 제9조에 따른 지진ㆍ지진해일”로, “관측기관협의회(이하 “협의회“라고 한다)의 관측기관이 운용하는 지진해일 관측장비와 협의회에서”를 “관측기관협의회의 관측기관이 운용하거나”로 한다.

제4조 각 호 외의 부분 중 “최소한 고려하여야”를 “고려해야”로 한다.

제5조제1항 중 “기본적으로 관측”을 “관측”으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 “만족하여야”를 “만족해야”로 하고, 같은 항 제1호부터 제3호까지 중 “한다”를 각각 “할 것”으로 하며, 같은 항 제4호 중 “가능하여야 한다”를 “가능해야 할 것”으로 한다.

제9조제2항 중 “외부”를 “전원공급장치는 외부”로 한다.

제10조제1항 중 “하여야 하며”를 “갖춰야 하며”로 하고, 같은 조 제2항 중 “통신선에”를 “통신선에는”으로, “보호 조치를 하여야”를 “보호되도록 해야”로 한다.

제12조 중 “2021년 1월 1일”을 “2024년 1월 1일”로, “하여야”를 “해야”로 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 고시는「지진·화산재해대책법」제5조제4항과 같은 법 시행령 제4조제2항에 따른 지진해일 관측장비의 성능·규격에 관한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ---------------------------------------- 같은 법 시행령 제4조제2항에서 기상청장에게 위임한 ------------------------------- 정함---------------.
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.	제2조(정의) ----------------------- 뜻은 다음과 ----------.
1. ∼ 5. (생 략)	1. ∼ 5. (현행과 같음)
6. "자료구조"란 지진해일 관측자료를 저장 및 송·수신하기 위해 설정된 자료의 구조를 말한다.	6. ---------------------------------- 송수신하기 ----------------------------.
제3조(적용대상) 이 고시는 지진·지진해일 및 화산활동 관측기관협의회(이하 "협의회"라고 한다)의 관측기관이 운용하는 지진해일 관측장비와 협의회에서 지정한 지진해일 관측장비에 적용한다.	제3조(적용대상) ------- 「지진·화산재해대책법」 제9조에 따른 지진ㆍ지진해일 --- 관측기관협의회의 관측기관이 운용하거나 ----------------------------------------------.
제4조(적용 기준) 지진해일 관측장비의 성능ㆍ규격은 다음 각 호의 사항을 최소한 고려하여야 한다.	제4조(적용 기준) -------------------------------------------- 고려해야 -----------.
1. ∼ 5. (생 략)	1. ∼ 5. (현행과 같음)
제5조(관측요소) ① 지진해일 관측장비는 관측시각 및 해수면 높이를 기본적으로 관측(감시)할 수 있어야 한다.	제5조(관측요소) ① -------------------------------------- 관측------------------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제7조(지진해일 관측자료 수집 및 처리장치) ① 지진해일 관측자료 수집 및 처리장치는 다음 각 호의 조건을 만족하여야 한다.	제7조(지진해일 관측자료 수집 및 처리장치) ① ---------------------------------------------- 만족해야 ------.
1. 실시간으로 관측자료를 수집, 처리, 저장 및 전송할 수 있어야 한다.	1. ----------------------------------------------- 할 것
2. 사용자가 설정한 시간 간격으로 자료를 전송할 수 있어야 하며, 사용자가 원격으로 시간 간격을 변경할 수 있어야 한다.	2. --------------------------------------------------------------------------------------------- 할 것
3. 사이클 방식에 의해 최신 자료로 갱신하면서 저장할 수 있어야 한다.	3. ------------------------------------------------- 할 것
4. 소프트웨어 및 펌웨어의 개선 변경이 가능하여야 한다.	4. ----------------------------- 가능해야 할 것
② ∼ ④ (생 략)	② ∼ ④ (현행과 같음)
제9조(전원공급장치) ① (생 략)	제9조(전원공급장치) ① (현행과 같음)
② 외부 전원 차단 시에도 7일 이상 지진해일 관측장비가 가동될 수 있도록 배터리 등 비상전원공급장치를 구비하여야 한다.	② 전원공급장치는 외부 ----------------------------------------------------------------------------.
제10조(낙뢰보호설비) ① 육상에 설치된 지진해일 관측장비는 낙뢰로부터 지진해일 관측장비 보호 및 관측자료의 품질 향상 등을 위하여 관측장비 및 부대장비에 적절한 접지 시설을 하여야 하며, 이때 접지 루프가 형성되지 않도록 하여야 한다.	제10조(낙뢰보호설비) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 갖춰야 하며-------------------------------------.
② 외부에서 입력되는 전기 및 통신선에 낙뢰보호기(surge protector)를 설치하여 낙뢰로부터 보호 조치를 하여야 한다.	② --------------------- 통신선에는 --------------------------------------- 보호되도록 해야 -----.
제12조(재검토기한) 기상청장은 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제12조(재검토기한) ----------------------- 2024년 1월 1일 ---------------------------------------------------------------------------------------- 해야 -----.