1. 개정이유 및 주요내용

현행 규정에 사용되고 있는 용어를 한글맞춤법 어문 규정에 따라 정비하는 등의 방법으로 알기 쉽게 개정하여 규정에 대한 국민의 활용 편의성을 높이는 한편, 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 재검토기한을 연장하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기    타 : 1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

2) 행정예고(2024. 3. 11.～ 3. 31.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설ㆍ폐지 등 없음

기상청고시  제2024-12호

지진 관측 장비의 성능ㆍ규격 일부개정고시

지진 관측 장비의 성능ㆍ규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 “다음 각 호와”를 “다음과”로 하고, 같은 조 제6호 중 “전송ㆍ통신장비를”을 “장비를”로 하며, 같은 조 제7호 중 “지진 관측 장비를 정상적으로 작동시키는 데 필요한 자료전송ㆍ통신장비”를 “자료전송ㆍ통신장비”로, “등을”을 “등 지진 관측 장비를 정상적으로 작동시키는데 필요한 장비를”로 하고, 같은 조 제10호 중 “송ㆍ수신하기”를 “송수신하기”로 하며, 같은 조 제11호 중 “국제표준시각으로”를 “국제표준시로”로 한다.

제4조 각 호 외의 부분 중 “성능ㆍ규격은”을 “성능ㆍ규격을 정할 때에는”으로, “최소한 고려”를 “고려”로 한다.

제9조제1항 중 “송신 또는 수신”을 “송수신”으로 한다.

제11조제1항 전단 중 “해야”를 “설치해야”로 한다.

제12조제2항 중 “자료수집율”을 “자료수집률”로 한다.

제13조 중 “2021년 7월 1일”을 “2024년 7월 1일”로 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.	제2조(정의) ---------------------------- 다음과 ---------.
1. 삭 제
2. ∼ 5. (생 략)	2. ∼ 5. (현행과 같음)
6. “자료전송ㆍ통신장비”란 지진 관측자료를 지진관측소에서 수신하거나 지진 관측 장비의 상태를 원격 점검할 수 있는 전송ㆍ통신장비를 말한다.	6. --------------------------------------------------------------------------------------------- 장비를 ----------------.
7. “부대장비”란 지진 관측 장비를 정상적으로 작동시키는 데 필요한 자료전송ㆍ통신장비, 전원공급장치, 배터리, 낙뢰보호설비 등을 말한다.	7. --------- 자료전송ㆍ통신장비---------------------------------------------------------------------- 등 지진 관측 장비를 정상적으로 작동시키는데 필요한 장비를 ---.
8. 삭 제
9. (생 략)	9. (현행과 같음)
10. “자료구조”란 지진 관측자료를 저장 및 송ㆍ수신하기 위하여 설정된 자료의 구조를 말한다.	10. ------------------------------- 송수신하기 ------------------------------.
11. “시각동기화”란 지진관측소에 설치된 지진 관측 장비 중 지진기록계의 시각을 국제표준시각으로 맞추어 주는 일체의 과정을 말한다.	11. ------------------------------------------------------------ 국제표준시로-------------------------------.
12. (생 략)	12. (현행과 같음)
제4조(적용 기준) 지진 관측 장비의 성능ㆍ규격은 다음 각 호의 사항을 최소한 고려해야 한다.	제4조(적용 기준) -------------- 성능ㆍ규격을 정할 때에는 ---- 고려--------------.
1. ∼ 4. (생 략)	1. ∼ 4. (현행과 같음)
제9조(자료전송ㆍ통신장비) ① 자료전송ㆍ통신장비는 유선 또는 무선 통신을 이용하여 지진 관측자료를 실시간 송신 또는 수신할 수 있어야 한다.	제9조(자료전송ㆍ통신장비) ① -------------------------------------------------------------- 송수신---------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제11조(낙뢰보호설비) ① 낙뢰로부터 장비를 보호하고 관측자료의 품질을 향상시키기 위하여 지진 관측 장비 및 부대장비에는 적절한 접지 시설을 해야 한다. 이 경우 접지 루프가 형성되지 않도록 해야 한다.	제11조(낙뢰보호설비) ① ---------------------------------------------------------------------------------------------- 설치해야 ---. -----------------------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제12조(유지관리) ① (생 략)	제12조(유지관리) ① (현행과 같음)
② 관측기관의 장은 연간 95 % 이상의 자료수집율(지진 관측 장비 및 부대장비를 포함한다)을 유지해야 한다.	② -------------------------- 자료수집률------------------------------------------------.
③ㆍ④ (생 략)	③ㆍ④ (현행과 같음)
제13조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	제13조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------ 2024년 7월 1일 -------------------------------------------------------------------------------------------------.